I. stm32:

đọc ADC dùng DMA

bộ lọc bù + lấy trung bình để giảm nhảy

code LCD

II. C#

+ Kết nối cổng COM  
+ Tự động chọn Port và baudrate

+ đồ thị ZedGraph hiển thị, clear, start, auto scale/zoom trục.